Додаток 2

до листа НПУ

від \_\_\_.01.2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Технічні характеристики до службового автотранспорту**


|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування предмета закупівлі** | **Вимоги до технічних**  **характеристик та комплектації** |
| Автомобілі спеціалізованого призначення з кузовом типу універсал (кросовер) | Тип кузова – універсал (кросовер);  Колір – білий;  Кількість сидінь (з водієм) – 5;  Тип двигуна – бензин;  Потужність двигуна, к.с. – не менше 110;  Екологічний клас – не нижче рівня “Євро – 5”;  КПП – 5 ст., механічна;  Привід коліс – 4х2;  Кліренс, мм – не менше 172;  **Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки:**   * система курсової стійкості (стабілізації); * антиблокувальна гальмівна система; * фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира (не менше 2 шт.).   **Вимоги щодо комплектації:**   * повнорозмірне запасне колесо; * система кондиціонування; * протиугінний пристрій (іммобілайзер або сигналізація); * центральний замок дверей з дистанційним керуванням; * інструкція користувача (керівництво з експлуатації) українською мовою; * пакет документів необхідний для реєстрації предмету закупівлі в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортних засобів спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України.   **Вимоги щодо спеціального обладнання:**   * світлодіодна панель-балка синьо-червоного кольору з сигнально – гучномовним пристроєм потужністю не менше 100 Вт, встановлений на даху автомобіля в передній його частині; * металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документації; * тримач для зброї (встановлений в передній частині салону автомобіля); * кольорографічні схеми та написи на кузові автомобіля виконані у відповідності до ДСТУ 3849:2018.   **Гарантійні зобов’язання**: на строк не менше \_\_\_ років або \_\_\_\_ тис. км. пробігу (залежно від того, що настане раніше).  **Рік випуску** – не раніше 2020. |

|  |  |
| --- | --- |
| Автомобілі спеціалізованого призначення з кузовом типу седан | Тип кузова – седан;  Колір – білий;  Кількість сидінь (з водієм) – 5;  Тип двигуна – бензин;  Потужність двигуна, к.с. – не менше 110;  Екологічний клас – не нижче рівня “Євро – 5”;  КПП – механічна;  Кількість ступенів КПП – не менше 5;  Привід коліс – передній;  Кліренс, мм – не менше 150;  **Вимоги щодо засобів активної і пасивної безпеки:**   * антиблокувальна гальмівна система; * система курсової стійкості (стабілізації); * фронтальні подушки безпеки водія та пасажира.   **Вимоги щодо комплектації:**   * повнорозмірне запасне колесо; * система кондиціонування; * протиугінний пристрій (іммобілайзер або сигналізація); * центральний замок дверей з дистанційним керуванням; * інструкція користувача (керівництво з експлуатації) українською мовою; * пакет документів необхідний для реєстрації предмету закупівлі в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортних засобів спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України.   **Вимоги щодо спеціального обладнання:**   * світлодіодна панель-балка синьо-червоного кольору з сигнально – гучномовним пристроєм потужністю не менше 100 Вт, встановлений на даху автомобіля в передній його частині; * металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документації; * тримач для зброї (встановлений в передній частині салону автомобіля); * кольорографічні схеми та написи на кузові автомобіля виконані у відповідності до ДСТУ 3849:2018.   **Гарантійні зобов’язання:** на строк не менше \_\_\_ років або \_\_\_\_ тис. км. пробігу (залежно від того, що настане раніше).  **Рік випуску** – не раніше 2020. |

**Вимоги до кольорографічного оформлення автомобілів**

**спеціалізованого призначення з кузовом типу універсал (кросовер)**


**Вигляд збоку**

****

**Вигляд зверху**



**Вигляд спереду Вигляд ззаду**

Кольори:

Синій – 5002 RAL

Жовтий – 1021 RAL

Чорний – 9017 RAL


Сірий – 9007 RAL

Плівка гібридна або лита з коефіцієнтом розтягування не менш 150 %


**Вимоги до кольорографічного оформлення автомобілів**

**спеціалізованого призначення з кузовом типу седан**

**Вигляд збоку**

****

**Вигляд зверху**

****

**Вигляд спереду Вигляд ззаду**

Кольори:

Синій – 5002 RAL

Жовтий – 1021 RAL

Сірий – 9007 RAL

Чорний – 9017 RAL

Плівка гібридна або лита з коефіцієнтом розтягування не менш 150 %